3D tisk

Reddit

All3DP

Průša MINI

Fórum

Firmware

PrusaSlicer

Součástky k tisku

Modely

Thingiverse

MyMiniFactory

Cults

NASA

Smithsonian Museum

The British Museum

3D atelier ÚAM

Filamenty

Máme doma
PLA	PETG	ASA	FLEX (TPE, TPU)
Vlastnosti	Tvrdý, křehký, nízká teplota tání (nevhodný do myčky)	Tvrdý, pružný, při tisku patlavý, UV stálý	Měkký, gumový
Vhodný na	Sochy	Hračky, mechanicky namáhané věci, venkovní použití	Obaly na mobily, pneumatiky k autíčkům
Nevhodný na	Venkovní věci, zatěžované věci, do myčky nádobí	Drobné věci	Tvrdé věci
Povrch	Hladký, matný	Hladký, lesklý
Tisková podložka	Jemná i hrubá	Hrubá
Bezpečný pro jídlo	V zásadě ano, ale jsou porézní, takže se mohou hromadit bakterie. Barviva nemusí být a proces tisku také ne.
Cena	Od 300 Kč za 1 kg	Od 500 Kč za 1 kg	Od 700 Kč za 1 kg
PLA+ nebrat!
Průměr 1,75 mm.

CZC

Alza

Prusament

EKO MB

Heuréka

Podložky

Hladká	Hrubá	Sklo
Z-Offset	-1,300	-1,400
Čištění	Líh, Okena, isopropylakohol, aceton	Líh, isopropylakohol NE aceton!
Materiál	Cokoliv PETG jedině s lepidlem!	Cokoliv
Poznámka	Po vytištění 10 minut počkat na vychladnutí, pak se to mnohem lépe sundává.	S hladkou podožkou asi zbytečný.
Náhradní díl	MINI Ocelový tiskový plát s hladkým oboustranným PEI povrchem	MINI Oboustranný ocelový tiskový plát se zrnitým práškovým PEI povrchem

Fun Facts

Hmotnost prázdných špulek

Špulka	Hmotnost [g]
Prusament PLA	191
Gembird PETG
Creality PLA

Blender

Scene Properties

Units

Unit System: Metric

Unit Scale: 0.001

Length: Milimeters

Při exportu do STL nechat scale na 1 a nezaškrtávat Use scene units!